Capture 1

1-cette commande permet de vérifier la connexion au niveau de la couche application

3 /Numéro de port de source 45750

4/Le Numéro de paquet qui contient la commande application 582

5/Le numéro de paquet de début session 492

Le numéro de paquet de fin de session 583

Capture 2

1 /permet d’interroger le serveur DNS et diagnostiquer le problème